**Du 15 au 19 juin 2015**

Semaine 25

* Contrôle fuite sur secteur réparé la semaine dernière 🡪 RAS
* Recherche de fuites sur « Rue Haute » et « Rue Basse » 🡪 RAS
* Les débits journaliers sont passés de 50 à 70 m³/24 H. Nous proposons de pratiquer une sectorisation de nuit afin d’identifier les secteurs « fuyants ».
* Compresseur d’air oxydation en panne. Mis chez BEFIM pour réparation (compresseur mis en service début 2015)

# **Objectifs de la semaine 26 (du 22 au 26 juin 2015)**

* Sectorisation de nuit
* Recherche de fuites sur secteurs « fuyants » 🡪 Repérés après la sectorisation